|  |  |
| --- | --- |
| Hofjes binnen de ringKoopwoning – tussenwoningBouwjaren: rond 1967 |  |
| <uw eigen adres> |
| Startsituatie / opmerkingenVoormalig huurhuis, meestal dubbel glas, soms zijn spouwmuren al geïsoleerd maar niet altijd |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOLATIE | **Actie?** | **Oppervlak** | **Zinvolle maatregelen, effect** | **Kosten** | **Plan** |
| Spouwmuren |  | Wanneer niet geïsoleerd is dit heel zinvol |
| Voorgevel |  |  Ca 12 m2 | geschat |  |  |
| Achtergevel |  | Ca 12 m2 | geschat |  |  |
| Zijgevel |  |  |  |  |  |
| Vloer |  | Meestal niet geïsoleerd, heel zinvol |
|  |  | Ca 50 m2 |  |  |  |
| Dak |  | Nog niet gemeten |
|  |  |  |  |  |  |
| Glas |  |  |
| Beneden |  | 11.43 m2 |  |  |  |
| Boven |  | 7.68 m2 |  |  |  |

**Onderstaande tabellen zijn voor persoonlijk gebruik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERGIE | **Verbruik / capaciteit** | **Notities** | **Plan** |
| Gas | xxxx m2 |  |  |
| Elektriciteit | xxxx kWh  |  |  |
| Zonnepanelen | xxxx Wp |  |  |
| PVT panelen |  |  |  |
| Warmtepomp |  |  |  |
| Overig |  |  |  |

**Onderstaande tabellen zijn voor persoonlijk gebruik**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOTITIES / OVERIG** | **Plan** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Hierboven kun je notities kwijt over verbruik en bijvoorbeeld ideeën over wat je verder aan energiebesparing wil doen.
Denk aan kleine dingen als vervanging van gloeilampen en tochtstrippen, etc., of aan grotere zaken als huishoudelijke apparaten, isolerende zonwering, ventilatie en dergelijke*

## Tabellen voor maten in meer detail

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEVELS | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Oppervlak (m2) | Notitie |
| Voor | 570 | 490 | 12 | Ruw geschat |
| Achter | 570 | 490 | 12 | vanwege ramen |
| Zijkant | *Hoekwoningen verschillen dus zijn niet in de staalkaart opgenomen* |
| Totaal |  |  | 24 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAS | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Oppervlak (m2) | Notitie |
| Beneden voor |  |  | 5.92 |  |
| Woonkamer groot 1 | 165 | 180 | 2.97 |  |
| Woonkamer klein 2 | 58 | 121 | 0.70 |  |
| Klapraam 3 | 72 | 42 | 0.30 |  |
| Voordeur 4 | 64 | 155 | 0.99 |  |
| Voordeur bovenste 5 | 52 | 125 | 0.65 |  |
| Voordeur onderste 6 | 52 | 60 | 0.31 |  |
| Beneden achter |  |  | 5.51 |  |
| Woonkamer groot 1 | 165 | 180 | 2.97 |  |
| Woonkamer deur 2 | 50 | 140 | 0.70 |  |
| Woonkamer klap 3 | 72 | 42 | 0.30 |  |
| Keuken 4 | 62 | 140 | 0.84 |  |
| Keukendeur 5 | 50 | 140 | 0.70 |  |
| Boven Voor  |  |  | 3.12 |  |
| Slaapkamer groot 1 | 165 | 142 | 2.34 |  |
| Slaapkamer klein 2 | 56 | 90 | 0.50 |  |
| Slaapkamer klap 3 | 70 | 40 | 0.28 |  |
| Boven Achter  |  |  | 3.74 |  |
| Slaapkamer groot 1 | 165 | 142 | 2.34 |  |
| Slaapkamer klein 2 | 56 | 90 | 0.5 |  |
| Slaapkamer 3 | 65 | 142 | 0.9 |  |
| Overig |  |  | 1.0 |  |
| dakkapel 1 | 62 | 82 | 0.5 |  |
|  2 | 62 | 82 | 0.5 |  |
|  3 |  |  |  |  |
| TOTAAL | Richtprijs HR++  | 19.29 |   |
|  | Richtprijs HR++ met kozijnen |  |  |
|  | Richtprijs triple met kozijnen |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAK | breedte | hoogte | Oppervlak | Oriëntatie | Dakhoek |
| Voor hoog |  |  |  |  |  |
| Voor dakkapel |  |  |  |  |  |
| Voor laag |  |  |  |  |  |
| Achter hoog |  |  |  |  |  |
| Achter dakkapel |  |  |  |  |  |
| Achter laag |  |  |  |  |  |
| Totaal |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OVERIG | breedte | lengte | Oppervlak | Notitie |
| Vloer | 5.70 | 8.70 | Ca 50 m2 | Kruipruimte schatting |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |