|  |  |
| --- | --- |
| Willibrorduslaan Koopwoning – drive-in woning  Bouwjaar: 1972 |  |
| Hier je eigen adres |
| Tussenwoning, meest split-level, voorzien van dubbelglas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOLATIE | **Actie?** | **Oppervlak** | **Zinvolle maatregelen, effect** | **Kosten** | **Plan** |
| Spouwmuren |  |  | | | |
| Voorgevel | Nee |  |  |  |  |
| Achtergevel | Nee |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Vloer |  | Vloer voor met kruipruimte, achter onbekend (geen toegang) | | | |
| Vloer voor | Check | 32 m2 | Kruipruimte isoleren met pur o.i.d. | 15-40 per m2 |  |
| Vloer achter | Nee | 23 m2 | Kruipruimte isoleren met EPS parels | 20-50 per m2 |  |
| Dak |  | Plat dak, bedekt met bitumen, vervangen in 2018 | | | |
|  | Check | 55 m2 | Isolatie buitenzijde mogelijk | 45-50 per m2 |  |
| Glas |  |  | | | |
| Beneden | Nee |  |  |  |  |
| Verdieping 1 | Check |  |  |  |  |
| Verdieping 2 | Check |  |  |  |  |

**Onderstaande tabellen zijn voor eigen gebruik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERGIE | **Verbruik / capaciteit** | **Notities** | **Plan** |
| Gas |  |  |  |
| Elektriciteit |  |  |  |
| Zonnepanelen |  |  |  |
| PVT panelen |  |  |  |
| Warmtepomp |  |  |  |
| Overig |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOTITIES / OVERIG** | | **Plan** |
| Verlichting |  |  |
| Verwarming |  |  |
| Verwarming |  |  |
| Koken |  |  |
| Ventilatie |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Hier kun je notities kwijt en bijvoorbeeld ideeën over wat je verder aan energiebesparing wil doen.   
Denk aan kleine dingen als vervanging van gloeilampen en tochtstrippen, etc., of aan grotere zaken als huishoudelijke apparaten, isolerende zonwering, ventilatie en dergelijke*

## Tabellen voor maten in meer detail

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEVELS | Breedte (m) | Hoogte (m) | Oppervlak (m2) | Notitie |
| Voor | 5,40 | 8,00 | 46 | Incl. kozijnen etc. |
| Achter | 5,40 | 8,50 | 43 | Incl. kozijnen etc. |
|  |  |  |  |  |
| Totaal |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAS | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Oppervlak (m2) | Notitie |
| Beneden voor |  |  | (totaal) |  |
| Entree deur 1 |  |  |  |  |
| Entree naast deur 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Beneden achter |  |  | (totaal) 11 |  |
| Tuinkamer groot 1 | 315,0 | 229,0 | 7 | Incl kozijn |
| Tuinkamer klein 2 | 181,3 | 229,0 | 4 | Incl kozijn |
| tuinkamer deur 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Verdieping 1 Voor |  |  | (totaal) 8 |  |
| Raam voor 1 | 261,5 | 227,5 | 6 | Incl. deur en kozijn |
| Balkondeur voor 2 |  |  |  |  |
| Keukenraam 3 | 158,5 | 132,5 | 2 | Incl. kozijn |
|  |  |  |  |  |
| Verdieping 1 Achter |  |  | (totaal) 11 |  |
| Raam achter groot 1 | 499,5 | 225,0 | 11 | Incl kozijn |
| Raam achter klein 2 |  |  |  |  |
| Balkondeur achter 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Verdieping 2 Voor |  |  | (totaal) 3 |  |
| Slaapkamer groot 1 | 260,5 | 138,0 | 3 | Incl kozijn |
| Slaapkamer klein 2 |  |  |  |  |
| Badkamer 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Verdieping 2 Achter |  |  | (totaal) 6 |  |
| Slaapkamer groot 1 | 312,0 | 128,5 | 4 | Incl kozijn |
| Slaapkamer klein 2 |  |  |  |  |
| Kleedkamer groot 2 | 178,0 | 128,5 | 2 | Incl kozijn |
| Kleedkamer klein 3 |  |  |  |  |
| TOTAAL | Richtprijs HR++ 150/m2 incl. plaatsen (xx m2) | |  |  |
|  | Richtprijs HR++ met kozijnen | |  |  |
|  | Richtprijs triple met kozijnen | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAK | Breedte (m) | Hoogte (m) | Oppervlak (m2) | Orientatie | Dakhoek |
| Plat dak | 5,40 | 10,20 | 55 | Zuid-Oost | Plat dak |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal | Geen actie |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OVERIG | Breedte (m) | Lengte (m) | Oppervlak (m2) | Notitie |
| Vloer | 5,40 | 10,20 | 55 | Deels bereikbaar |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Diagram, engineering drawing

Description automatically generated