|  |  |
| --- | --- |
| Gomarushof Koopwoning – tussenwoning  Bouwjaar: 1969 |  |
| <uw eigen adres> |
| Startsituatie / opmerkingen Plafond zolder is verlaagd. Bij wasruimte/ketelruimte zit oorspronkelijk asbest tegen het plafond.  Spouwmuren zijn voor de jaren 90 geïsoleerd; na-isolatie wordt niet geadviseerd.  Dakkapel achter heeft oorspronkelijke grootte. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOLATIE | **Actie?** | **Oppervlak** | **Zinvolle maatregelen, effect** | **Kosten** | **Plan** |
| Spouwmuren |  |  | | | |
| Voorgevel | Nee | Nvt |  |  |  |
| Achtergevel | Nee | Nvt |  |  |  |
| Zijgevel |  |  |  |  |  |
| Vloer |  |  | | | |
| Begane grond | Optie | 47.8 m2 |  |  |  |
| Dak |  |  | | | |
| Zolder | Ja | 47.3 m2 |  |  |  |
| Erker | Optie | 2.6 m2 |  |  |  |
| Glas |  |  | | | |
| Beneden |  | 16 m2 |  |  |  |
| Boven |  | 9.3 m2 |  |  |  |
| Zolder |  | 1.5 m2 |  |  |  |

**Onderstaande tabellen zijn voor persoonlijk gebruik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERGIE | **Verbruik / capaciteit** | **Notities** | **Plan** |
| Gas | xxxx m2 |  |  |
| Elektriciteit | xxxx kWh |  |  |
| Zonnepanelen | xxxx Wp |  |  |
| PVT panelen |  |  |  |
| Warmtepomp |  |  |  |
| Overig |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOTITIES / OVERIG** | | **Plan** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Hier kun je notities kwijt en bijvoorbeeld ideeën over wat je verder aan energiebesparing wil doen.   
Denk aan kleine dingen als vervanging van gloeilampen en tochtstrippen, etc., of aan grotere zaken als huishoudelijke apparaten, isolerende zonwering, ventilatie en dergelijke*

## Tabellen voor maten in meer detail

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEVELS | breedte | hoogte | Oppervlak | Notitie |
| Voor |  |  |  |  |
| Achter |  |  |  |  |
| Schuine top |  |  |  |  |
| Zijkant |  |  |  |  |
| Totaal |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAS | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Oppervlak (m2) | Notitie |
| Beneden voor |  |  | 8.64 m2 |  |
| Woonkamer groot 1 | 212.0 | 197.5 | 4.17 |  |
| Woonkamer klein 2 | 79.5 | 164.0 | 1.30 |  |
| Klapraam 3 | 77.5 | 31.0 | 0.24 |  |
| Zijraam 4 | 62.0 | 198.5 | 1.23 |  |
| Voordeur boven 5 | 72.0 | 92.5 | 0.66 |  |
| Voordeur beneden 6 | 72.0 | 92.5 | 0.66 |  |
| Boven voordeur 7 | 90.0 | 41.0 | 0.36 |  |
| Beneden achter |  |  | 7.29 m2 |  |
| Woonkamer groot 1 | 229.0 | 190.0 | 4.35 |  |
| Woonkamer deur 2 | 51.5 | 143.0 | 7.36 |  |
| Woonkamer klap 3 | 75.0 | 31.0 | 0.23 |  |
| Keuken vast raam 4 | 66.5 | 154.0 | 1.02 |  |
| Keukendeur 5 | 51.0 | 142.5 | 0.72 |  |
| Keuken klapraam 6 | 74.5 | 30.5 | 0.22 |  |
| Boven voor |  |  | 2.88 m2 |  |
| Slaapkamer draai 1 | 65.0 | 126.5 | 0.82 |  |
| Slaapkamer vast 2 | 105.0 | 154.0 | 1.62 |  |
| Badkamer vast 3 | 66.0 | 38.0 | 0.25 |  |
| Badkamer klap 4 | 70.0 | 27.0 | 0.19 |  |
| Boven Achter |  |  | 6.35 m2 |  |
| Kleine slaapk vast 1 | 74.5 | 154.0 | 1.14 |  |
| Kleine slaapk draai 2 | 63 | 127.0 | 0.80 |  |
| Ouderslaapk vast 3 | 228.0 | 155.5 | 3.54 |  |
| Ouderslaapk deur 4 | 52.0 | 141.0 | 0.73 |  |
| Ouderslaapk klap 5 | 64.5 | 20.0 | 0.13 |  |
| Dakkapel |  |  | 1.55 m2 |  |
| Dakkapel vast 1 | 117.5 | 98.0 | 1.15 |  |
| Dakkapel draai 2 | 45.5 | 89.5 | 0.41 |  |
| TOTAAL | Richtprijs HR++ | | 26.71 m2 |  |
|  | Richtprijs HR++ met kozijnen | |  |  |
|  | Richtprijs triple met kozijnen | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAK | Breedte cm | Hoogte cm | Oppervlak m2 | Orientatie | Dakhoek |
| Zolderkamer plat deel | 326 | 245 | 7,99 |  |  |
| Zolderkaner schuin deel voor | 326 | 128 | 4,17 |  |  |
| Zolderkamer voor achter deurtje | 326 | 177 | 5,77 |  |  |
| Schuin deel naast dakkapel 2x | 69 | 128 | 0,88 x 2 |  |  |
| Dakkapel plat deel | 189 | 214 | 4,04 |  |  |
| Achter achter radiator | N.B. |  | N.B. |  |  |
| Overloop plat deel | 253 | 238 | 6,02 |  |  |
| Opberghok schuin dak | 253 | 347 | 8,78 |  |  |
| Ketelruimte/washok | 253 | 347 | 8,78 |  |  |
| Totaal |  |  | 47,31 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLOER | Breedte cm | Lengte cm | Oppervlak m2 | Notitie |
| Erker | 295 | 089 | 2,63 |  |
| Woonkamer breed | 373 | 502 | 18,72 |  |
| Woonkamer smal | 325 | 375 | 12,19 |  |
| Keuken | 200 | 352 | 7,04 |  |
| Gang | 116 | 362 | 4,02 |  |
| Hal | 203 | 157 | 3,19 |  |
| Totaal |  |  | 47.79 |  |